j

# Конвейер винтовой передвижной КВП-10

****

**Оглавление**

[**Технические даные и характеристика**](#_Toc533153678) 2

[**Рисунок-2 Общий вид КВП-10**](#_Toc533153679) 3

[**Рисунок-3 Элеватор**](#_Toc533153680) 4

**Таблица-1 Элеватор** 5

[**Рисунок-4 Рама регулирования высоты загрузки**](#_Toc533153682) 6

[**Таблица-2 Рама**](#_Toc533153680) 7


**Технические даные и характеристика**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра, характеристики | КВП-10 |
| Установленная мощность | 7,5 кВт |
| Производительность на пшенице | до 80 т/ч |
| Диаметр винта | 250 мм |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота) | 10х1,80хдо 6,8 м |




# **Рисунок -1 Общий вид КВП-10**

# 



# **Рисунок-2 Элеватор**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица-1 Элеватор (см.рис. 2) | | | |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество |
| А |  |  |  |
| 1 | КВП-10.4739.08.00.000 | Корпус подшипника с фланцем | 1 |
| 2 | КВП-10.4739.08.00.000 | Манжета 65х45 | 2 |
| 3 | КВП-10.4739.08.00.000 | Подшипник 7308 | 1 |
| Б |  |  |  |
| 5 | КВП-10.4739.00.00.002 | Корпус подшипника промежуточного 1208 | 4 |
| 6 |  | Манжета 40х60 | 4 |
| 7 |  | Подшипник 1208 | 4 |
| 8 |  | Манжета 38х60 | 4 |
| 9 | КВП-10.4739.13.00.000 | Тяга нижняя | 2 |
| 10 | КВП-10.4739.14.00.000 | Тяга верхняя | 2 |
| 11 | КВП-10.4739.01.00.000 | Корпус нижний | 1 |
| 12 | КВП-10.4739.02.00.000 | Корпус | 1 |
| 13 | КВП-10.4739.03.00.000 | Корпус | 2 |
| 14 | КВП-10.4739.10.00.000 | Шнек нижний | 1 |
| 15 | КВП-10.4739.11.00.000 | Шнек промежуточный | 2 |
| 16 | КВП-10.4739.12.00.000 | Шнек верхний | 1 |
| 17 |  | Электродвигатель асинхронный 3ф-тип 5AMX132 M6У3 960об/мин, 7,5квт. | 1 |
| 18 | КВП-10.4739.18.00.000 | Плита | 1 |
| 19 |  | Клиноременная передача (ремень б-1600) | 3 |
| 20 | КВП-10.4739.08.00.000 | Шкив большой | 1 |
| 21 | КВП-10.4739.09.00.000 | Шкив малый | 1 |
| 22 | КВП-10.4739.07.00.000 | Защита | 1 |
| 23 |  | Колесо DL 90 | 2 |
| 24 | КВП-10.4739.01.00.000 СХ | Решето загрузочной воронки | 1 |
| 25 | КВП-10.4739.05.00.000 | Горловина | 1 |



# **Рисунок-3 Рама регулирования высоты загрузки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица-2 Рама (см.рис. 3) | | | |
| № поз. | Обозначение | Наименование | Количество |
| 1 | КВП-10.4739.06.00.001 | Винт | 1 |
| 2 | КВП-10.4739.06.00.000 | Рама | 1 |
| 3 | КВП-10.4739.06.00.000 | Рама | 1 |
| 4 |  | Звездочка H.22.319-01 | 1 |
| 5 |  | Звездочка 10.01.50680-01 | 1 |
| 6 |  | Цепь 19,05 | 1 |
| 7 | КВП-10.4739.06.00.008 | Корпус подшипника (подшипник3608,монжета 40х60,монжета 50х70) | 1 |
| 8 |  | Подшипник упорный 8205 | 1 |
| 9 | КВП-10.4739.06.00.015 | Втулка | 2 |
| 10 | КВП-10.4739.06.03.000 | Колесо | 2 |
| 11 | КВП-10.4739.06.00.013 | Ручка | 1 |
| 12 |  | Ручка вращающаяся М129-80-М08 | 1 |